**Povinnosti občanů k požární ochraně**

plynoucí ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění - zákon č. 67/2001 Sb. Uvedené povinnosti vyplývající z obecně závazně právních předpisů o požární ochraně. Jejich cílem je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry.

*Občané jsou povinni zejména:*

* počínat si tak, aby nedocházelo je vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových aj. spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s ohněm.,
* umožnit pravidelné čištění komínů v rodinných domcích a jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání ( i děti do 15 let ), je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

*Občané jsou při předcházení požárů zejména povinni:*

* nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,
* udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru (skladovat hořlavé materiály na půdě je možno jen ve vzdálenosti nejméně 1m od komínového tělesa),
* dbát na zvýšenou opatrnosti při skladování a používání hořlavých ¨nebo jiných požárně nebezpečných látek, které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat,
* dbát na zvýšenou opatrnosti při zacházení s ohněm v době sklizně, při skladování úrody a v době sucha,
* nezakládat oheň v prostorech, kde může dojit jeho rozšíření a nevypalovat porosty.

*Povinnosti občanů při používání tepelných spotřebičů. Při používání tepelných spotřebičů je občan povinen zejména:*

* udržovat v dobrém technickém stavu topná tělesa, krby, kouřovody a komínová tělesa,
* instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem,
* skladovat a ukládat palivo a jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, případně jiným bezpečným způsobem,
* nepoužívat tepelný spotřebič při zjištění závady v jeho přívodu paliva nebo energie (např. plynu nebo nafty) až do doby odborného odstranění závady,
* umožnit řádné čištění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízení a spotřebičům paliv

*Skladování a používání kovových tlakových nádob na propan-butan*

Používá-li občan v bytě nebo v jiném objektu v jeho vlastnictví plynový spotřebič na propan-butan, může být uvnitř těchto prostorů umístěna jen jedna provozní kovová tlaková nádoba s celkovou hmotností obsahu do 15kg PB. Tato nádoba musí být umístěna na lehko přístupném a dostatečně větraném místě, kde se nepoužívají jiné tepelné spotřebiče s otevřeným ohněm. Při používání plynových spotřebičů je občan povinen dodržovat návod k obsluze spotřebiče. Občan může skladovat zásobní kovovou tlakovou nádobu na PB jen ve zděných ne plechových větraných přístavcích přístupných z volného prostoru nebo na otevřených balkónech. Nádoba musí být chráněna proti slunečnímu záření a proti jiným povětrnostním vlivům, které mohou nepříznivě působit na jejich technický stav. Zásobní kovové tlakové nádoby na PB o celkové hmotnosti nad 15kg nesmí občan skladovat:

* v místnostech a prostorech úrovní okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5m od otvorů do těchto míst,
* ve světlících půdách,l garážích a kotelnách,
* v místnostech určených ke spaní , v místnostech tvořící bytové příslušenství a v šachtách bytových jader,
* na schodištích, chodbách a v jiných společných prostorech.

*Zemní plyn*  
  
Před každým spotřebičem a stoupačkou musí být uzávěr s kličkou, potrubí označeno žlutou barvou, hlavní uzávěr opatřen klíčem a označen tabulkou "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU".

*Skladování tuhých paliv a jiných materiálů*  
  
Občan smí skladovat tuhá paliva jen v prostorech určených k tomuto účelu. Jestliže je v těchto prostorech používán tepelný spotřebič, musí být tuhé palivo od něj skladováno ve vzdálenosti nejméně 1m. Občan je povinen skladovat tuhé palivo odděleně od ostatních druhů paliv a materiálů, přitom je povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení.

V: 15.12.2010 Platnost od 1.1.2011